STORIA FASE 2+3 — MIGLIORAMENTI
==================================

Iterazione 1: lastre 348 -> 347, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 76.51% -> 76.73%, Fase2 ricalcolate=347 riusate=0 — ACCETTATO
Iterazione 2: lastre 347 -> 346, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 76.73% -> 76.95%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=346 — ACCETTATO
Iterazione 3: lastre 346 -> 345, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 76.95% -> 77.17%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=345 — ACCETTATO
Iterazione 4: lastre 345 -> 344, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 77.17% -> 77.4%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=344 — ACCETTATO
Iterazione 5: lastre 344 -> 343, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 77.4% -> 77.62%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=343 — ACCETTATO
Iterazione 6: lastre 343 -> 342, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 77.62% -> 77.85%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=342 — ACCETTATO
Iterazione 7: lastre 342 -> 341, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 77.85% -> 78.08%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=341 — ACCETTATO
Iterazione 8: lastre 341 -> 340, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 78.08% -> 78.31%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=340 — ACCETTATO
Iterazione 9: lastre 340 -> 339, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 78.31% -> 78.54%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=339 — ACCETTATO
Iterazione 10: lastre 339 -> 338, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 78.54% -> 78.77%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=338 — ACCETTATO
Iterazione 11: lastre 338 -> 337, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 78.77% -> 79.0%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=337 — ACCETTATO
Iterazione 12: lastre 337 -> 336, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 79.0% -> 79.24%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=336 — ACCETTATO
Iterazione 13: lastre 336 -> 335, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 79.24% -> 79.48%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=335 — ACCETTATO
Iterazione 14: lastre 335 -> 334, tail pezzi 7 -> 7, pezzi spostati=7, utilizzo 79.48% -> 79.71%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=334 — ACCETTATO
Iterazione 15: lastre 334 -> 334, tail pezzi 7 -> 2, pezzi spostati=5, utilizzo 79.71% -> 79.71%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=333 — ACCETTATO
Iterazione 16: lastre 334 -> 334, tail pezzi 2 -> 2, pezzi spostati=0, utilizzo 79.71% -> 79.71%, Fase2 ricalcolate=0 riusate=333 — NON ACCETTATO / STOP
